ГЛАВА II-2

КОНСТРУКЦИЯ – ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА, ОБНАРУЖЕНИЕ И ТУШЕНИЕ ПОЖАРА

ЧАСТЬ F – АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, МЕРЫ И УСТРОЙСТВА

Правило 17

Альтернативные конструкции, меры и устройства

1 Назначение

Назначением данного правила является предоставление методологии выбора альтернативных конструкций, мер и устройств в целях противопожарной безопасности.

2 Общие положения

2.1 Конструкция, меры и устройства в целях противопожарной безопасности могут отличаться от предписывающих требований частей В, С, D, Е или G, при условии, что конструкция, меры и устройства отвечают целям противопожарной безопасности и функциональным требованиям.

2.2 Е сли в целях противопожарной безопасности конструкция, меры и устройства будут отличаться от предписывающих требований данной главы, выполняются, в соответствии с данным правилом, технический анализ, оценка и одобрение этих альтернативных конструкций, мер и устройств.

3 Технический анализ

Технический анализ подготавливается и представляется Администрации, основываясь на руководстве, выработанном Организацией (см. Руководство по альтернативным конструкциям, мерам и устройствам в целях противопожарной безопасности (MSC/Circ.1002)), и должен включать, как минимум, следующие элементы:

.1 указание на тип судна и соответствующее(-ие) помещение(-я);

.2 указание предписывающего(-их) требования(-ий), которое не будет выполняться судном или помещением(-ями);

.3 указание опасностей пожара и взрыва, которым подвергается судно или соответствующее(-ие) помещение(-я);

.3.1 указание возможных источников воспламенения;

.3.2 указание возможных мер снижения пожароопасности каждого соответствующего помещения;

.3.3 указание возможных мер снижения задымленности и токсичности продуктов горения каждого соответствующего помещения;

.3.4 указание возможности распространения огня, дыма или токсичных продуктов горения из соответствующего(-их) помещения(-ий) в иные помещения;

.4 назначение требуемых критериев выполнения противопожарной безопасности для судна или соответствующего(-их) помещения(-ий), к которым обращены это(-и) предписывающее(-ие) требование(-ия);

.4.1 критерии исполнения должны основываться на целях противопожарной безопасности и функциональных требованиях данной главы;

.4.2 критерии исполнения должны обеспечивать уровень безопасности не менее того, который достигается использованием предписывающих требований; и

.4.3 критерии исполнения должны быть выражены в количественной форме и быть измеряемыми;

.5 подробное описание этих альтернативных конструкций, мер и устройств, включая перечень использованных допущений в конструкции, и любых предложенных ограничений или условий эксплуатационного характера; и

.6 техническое доказательство, показывающее, что эти альтернативные конструкции, меры и устройства отвечают требуемым критериям выполнения норм противопожарной безопасности

4 Оценка альтернативных конструкций, мер и устройств

4.1 Технический анализ, требуемый пунктом 3, оценивается и одобряется Администрацией, принимая во внимание руководство, выработанное Организацией (см. Руководство по альтернативным конструкциям, мерам и устройствам в целях противопожарной безопасности (MSC/Circ 1002)).

4.2 Экземпляр документации, одобренной Администрацией, указывающей, что альтернативные конструкции, меры и устройства отвечают данному правилу, должен находиться на судне

5 Обмен информацией

Администрация направляет в Организацию относящуюся к делу информацию об альтернативных конструкциях, мерах и устройствах, которые были одобрены, для рассылки всем Договаривающимся правительствам.

6 Переоценка из-за изменившихся условий

Если допущения и ограничения эксплуатационного характера, оговоренные в альтернативных конструкция, мерах и устройствах, изменяются, то технический анализ вновь проводится с учетом поменявшегося условия, и он подлежит одобрению Администрацией.