Кодекс ПДНВ. Часть В

Глава III

Руководство относительно машинной команды

Раздел В-III/1

Руководство относительно дипломирования вахтенных механиков судов с обслуживаемым

или периодически не обслуживаемым машинным отделением

1. Инструменты, упомянутые в верхнем разделе колонки 1 в таблице A-III/1, должны включать ручные инструменты, обычное измерительное оборудование, токарные, сверлильные и фрезерные станки и сварочное оборудование.

2. Подготовка в мастерских на берегу может проводиться в учебном заведении или в одобренной мастерской.

3. Подготовка на судах должна быть соответствующим образом отражена документально в книжке регистрации подготовки квалифицированными экзаменаторами.

Раздел B-III/2

Руководство относительно дипломирования старших механиков и вторых механиков судов с главной двигательной установкой мощностью 3 000 кВт или более

(Положения отсутствуют)

Раздел В-III/3

Руководство относительно дипломированна старших механиков и вторых механиков судов с главной двигательной установкой мощностью от 750 до 3 000 кВт

(Положения отсутствуют)

Раздел B-III/4

Руководство относительно подготовки и дипломирования лиц рядового состава машинной вахты судов с обслуживаемым или периодически не обслуживаемым машинным отделением

В дополнение к требованиям, указанным в разделе A-III/4 настоящего Кодекса, Сторонам рекомендуется включать, по соображениям безопасности, в подготовку лиц рядового состава машинной вахты следующие вопросы:

.1 начальное знание обычных операций с такими системами, как льяльная, балластная и грузовая системы;

.2 начальное знание электрических установок и связанных с ними опасностей;

.3 начальное знание технического обслуживания и ремонта механизмов, а также используемых в машинных отделениях инструментов; и

.4 начальное знание размещения груза и мер по доставке запасов на судно.